# 云谷卫士Wis-S-S

# 快速设置手册

## GPRS版联网设置：

主机上电，卫士主机指示灯由红色变为蓝色或者黄色，表示主机已自动完成联网设置。

## 注册激活登陆

1.（新用户注册）

可在手机商城搜索“云谷卫士”，下载APP，也可扫描产品侧面的二维码，弹出页面中选定“新用户手机号注册”并点击“同意条款”进入注册页面。

填写手机号、密码、姓名、设备别名后点击“短信验证码”，将手机收到的验证码输入，点击“注册”按钮，激活成功。

进入前台登陆界面，输入注册的账号和密码，选择“前台登录”。

2.（老用户注册）

扫描产品侧面的二维码，弹出页面中选定“已经注册，需要同手机号多个绑定注册”并点击“同意条款”点击“前往注册”进入注册页面。

填写手机号、设备别名后点击“短信验证码”，将手机收到的验证码输入，点击“注册”按钮，激活成功。

进入前台登陆界面，输入注册的账号和密码，选择“前台登录”。

## 云谷卫士界面说明

**设置页：**

（1）上限设置：

可在界面中设置PM2.5和可燃气体浓度上限、适宜值，当前环境气体浓度超出上限，卫士主机会发出长鸣报警。

（2）报警电话：

可设置报警电话（最多设置3个），卫士主机发出报警后，会及时向设置的报警电话发送报警消息。（报警电话在“开”的状态下才能接收到报警短信）

## 设备添加及设备学习

### 设备添加：

在【设备】界面，点击“添加”按钮，弹出添加设备界面。选定设备类型并添加设备名称，点击“保存”按钮完成添加。（添加人体移动时会多一个房间选项）

### 设备学习：

（1）在【设置】界面，选择“其他”，将安防学习设置为“开”；

（2）在【设备】界面，选择设备图标，弹出设备学习界面。点击“学习”按钮，主机收到命令后，蜂鸣器一直发出嘀嘀响声，进入学习状态。触发门窗传感器或人体传感器，蜂鸣器停止发出响声，学习完成。

### 多功能遥控器学习方法：

（1）长按卫士主机“设置/复位”（大约5秒），主机蜂鸣器发出“滴滴”响声，进入学习状态；

（2）按下多功能遥控器任意按钮学习，卫士主机停止发出响声，学习成功。

### 清除学习方法：

长按主机按键15秒，主机清除所有学习的设备。

## 多功能遥控器使用说明

**设防按键：**与主机完成学习的安防设备（人体传感器、门窗传感器）进入设防工作状态，实时报警。

**撤防按键：**与主机完成学习的安防设备（人体传感器、门窗传感器）进入撤防工作状态，不会报警。

**取消报警按键：**正在报警的卫士主机停止蜂鸣器长鸣报警。

**紧急按钮：**当遇到紧急或突发状况时，按下紧急按钮，卫士主机蜂鸣器长鸣