

**电动窗帘电机**



**产品详细说明书**

**[http://www.iWiscloud.com](http://www.iwiscloud.com)**

**【警告】**

**非专业电工不得安装/拆卸本设备，以免产生意料之外的危险！**

**非厂家售后人员不能拆卸本设备，否则将无法获得保修服务！**

【**说明**】：本产品在不断更新，如说明书上图片与实物有差别，以实物为准。

如产品升级，现有操作方法与说明书不一致，请到智慧云谷官网下载相关产品说明书，进行查阅，恕不另行通知。

感谢您购买电动窗帘电机，为了使您能够安全、正确地使用本产品，使用前请务必阅读本说明书，阅读后请妥善保管，以便随时查阅参考。

本产品仅作为辅助性产品，因其他因素给消费者造成的损失本产品不予承担。

1. **产品介绍**

随着智能家居行业的发展，智能电动窗帘将走进广大用户家庭，主要由电机、传动箱、轨道、吊轮、吊臂和传送皮带组成组成，如今电动窗帘已成为智能家居不可或缺的组成部分。

**二、特性：**

1.电机内置2.4GHz星云模块，采用超低功耗窄带蜂窝无线自组网星云通信协议，通过联动云谷卫士主机可实现远程遥控，具有极高的通讯稳定性。

2.采用不锈钢传动轴，安装结实耐用，传动顺畅灵活

3.超静音、缓启动缓停止，杆内腔运行，而吊环全部套在帘杆外周或嵌进下部开的缝内，运行噪音满足室内低音标准。

注：电动窗帘开合系统不能垂直使用，或者安装在不平整的地方，安装时将电动开合帘系统水平安装（转动轴垂直向上）

**三、产品参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 输入电压 | AC 220V 50HZ |
| 使用环境 | 不能在有金属屏蔽及强磁干扰的地方使用 |
| 工作频率 | 2.4GHZ |
| 外形尺寸 | 303mm\*71mm\*50mm |
| 额定功率 | 75W |
| 额定扭矩 | 1.2Nm |
| 电容 | 2.5uF/450VAC |
| 传送速率 | 20cm/s |

**四、配套组件**



1.传动箱：PC端头，连接电机转动轴后实现流畅传动

2.吊轮、吊臂：不锈钢吊轮，不锈钢加长吊臂，承重能力优秀

3.轨道：加厚2.2mm铝合金，流畅耐用

4.传送皮带：齿形皮带，内含7根3\*2钼丝，静音坚固

**五、使用说明**

**1、产品安装**

本产品免安装，打开包装拿出产品后，将电动窗帘电机固定到传动箱，通电指示灯显示绿色即为正常工作状态。

**2、电动窗帘电机与7键遥控器学习：**

2.1长按电动窗帘电机侧边黑色按键，指示灯蓝灯闪一下进入学习状态，之后蓝灯会一直闪烁。

2.2按下7键遥控器上方的三个按键中的任意一个，学习完成，蓝灯灭，电动窗帘电机与7键遥控器配对成功。

2.3长按电动窗帘点击侧边黑色按键，指示灯蓝灯闪两下清除学习状态。

**3、7键遥控器对电动窗帘的控制：**

3.1遥控器上方三个按键分别控制窗帘的开、暂停、关功能

3.2遥控器中间两个按键控制电动窗帘更换通道，最多可同时控制5个电机

**六、客户服务与保修条款**

智慧云谷云计算有限公司对云谷卫士消费者提供国家规定的“三包”服务：

1.消费者自购买电动窗帘电机之日起，7天内发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；

2.消费者自购买电动窗帘电机之日起，15天内发生性能故障，消费者可以选择换货或修理；

3.消费者自购买电动窗帘电机之日起，18个月内保修，终身维护，配件不在保修之内；

4、保修条款只限正常使用下有效，一切人为损坏、自行拆装、拆保修标志、超负荷使用不当等其他因素（不可抗力因素）造成的损坏不在保修范围内。

**七、产品清单**

电动窗帘电机1个

使用说明书1本

保修卡1张

合格证1张

**八、地址**

公司地址：烟台市莱山区迎春大街科技创业大厦A738

研发中心（售后）地址：山东省青岛市莱西市经济开发区扬州路27号智慧云谷

售后热线：18865693877

全国服务热线：400-618-0679

网址：[http://www.i](http://www.kehui.net)Wiscloud.com

E-mail：service@iWiscloud.com

**本说明书最终解释权归智慧云谷云计算有限公司所有**